|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 413
( ) 1-flügelig
( ) 2-flügelig
Türhaftmagnet im Gehäuse mit einer Haftkraft von 490 N. Für AP-Bodenmontage in
trockenen Räumen. Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Ver-
fügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode. Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.

Abmessung:
HxBxT 120x121x89,5 mm

Leistungsmerkmale:
- Löschdiode und Verpolschutz integriert
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt
- Eingebaut in Gehäuse für Bodenmontage
- Kabeleinführung UP

Farbe weiß
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme max. 63 mA
Haftkraft 490 N
Schutzart IP 40
Betriebsumgebungstemperatur
 0°C bis +50°C