|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 433
( ) 1-flügelig
( ) 2-flügelig
Türhaftmagnet im Gehäuse mit einer Haftkraft von 490 N. Für AP-Wandmontage in trockenen Räumen. Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode. Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.

Abmessung:
( ) HxBxT 105x85x38 mm (THM 433)
( ) HxBxT 105x85x42,5 mm (THM 433-1)

Leistungsmerkmale:
- Löschdiode und Verpolschutz integriert
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt
- Eingebaut in Gehäuse für Wandmontage
- Kabeleinführung AP oder UP

Farbe weiß
Nenndaten:
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme max. 63 mA
Haftkraft 490 N (THM 433)
Haftkraft 1372 N (THM 433-1)
Schutzart IP 40
Betriebsumgebungstemperatur
 0°C bis +50°C