|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 439  
( ) 1-flügelig  
( ) 2-flügelig   
Schwenkbarer Türhaftmagnet auf Trägerplatte mit verdeckten Anschlussklemmen  
und einer Haftkraft von 490 N. Für AP-Wand- Boden- oder Deckenmontage in  
trockenen Räumen. Länge variabel zum kürzen von 185mm bis 144mm. Zur  
flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet  
mit Verpolschutz und Löschdiode.  
Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.  
   
Abmessung:  
( ) HxBxT 80x90x185 mm (THM 439/185)  
( ) HxBxT 80x90x185 mm (THM 439/335)  
( ) HxBxT 80x90x185 mm (THM 439/485)   
   
Leistungsmerkmale:  
- Löschdiode und Verpolschutz integriert  
- Verdeckte Anschlussklemmen  
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt  
- Magnetkopf schwenkbar  
- Trägerplatte zum kürzen von 185mm bis 144mm  
  
Farbe Metall   
Nenndaten:  
Betriebsspannung 24 V DC  
Stromaufnahme max. 63 mA  
Haftkraft 490 N  
Schutzart IP 40  
Betriebsumgebungstemperatur  
 0°C bis +50°C