|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 440
( ) 1-flügelig
( ) 2-flügelig
Türhaftmagnet in runder Bauform auf Trägerplatte mit verdeckten Anschluss-
klemmen und einer Haftkraft von 490 N.
Für AP-Wandmontage in trockenen Räumen.

Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode.
Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen

Abmessung HxBxT 70x70x65 mm

Leistungsmerkmale:
- Löschdiode und Verpolschutz integriert
- Verdeckte Anschlussklemmen
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt
- Robuste Bauweise

Farbe Schwarz
Nenndaten:
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme max. 63 mA
Haftkraft 490 N
Schutzart IP 40
Betriebsumgebungstemperatur
 0°C bis +50°C