|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS 15   
Gleitschließer für 1-flg. Türen   
EN 1/2 maximale Türbreite 800 mm   
Symmetrische Zahnstangenkolben mit linearen Drehmoment.   
Aluminium-Designkörper mit Rillenprofil an der Stirnseite   
ohne Montageplatte  
   
Schließkrafteinstellung durch Umsetzen des Türschließers, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos fein justierbar, durch ECOvalve Ventiltechnik mit Messingventilen   
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R   
( ) Normalmontage TS 15 B  
( ) Kopfmontage TS 15 B   
Abmessungen: (BxHxT)   
Schließkörper: 209x56x38 mm  
Gleitschiene: 459x21,5x31 mm   
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:   
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör   
Korpus: Silber RAL 9006,   
Optional:  
( ) Korpus Weiß RAL 9016  
( ) Korpus Schwarz RAL 9005  
( ) Korpus Braun RAL 8014  
Gelenk- und Hebelarm in bestellter Korpusfarbe