|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-31 SR III R

Gleitschienenschließer mit Schließfolgeregelung für 2-flg. Türen mit integriertem Rauchschalter zum Anschluss an externe Haftmagneten

EN 1-3 maximale Flügelbreite 950 mm (BA 1900 mm)

Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren

gemäß DIN EN 1154 A / EN 1155 / EN 1158

Die asymmetrische Getriebegeometrie garantiert sicheres Schließen und hohen Bedienkomfort mit abfallendem Öffnungsmoment.

Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen gem. DIN 18040

Aluminium-Designkörper mit umlaufender Edelstahlabdeckung ECOclic, Vandalismus sichere Klipptechnik zum Schutz der Einstellungen und des Türschließers

integrierte Montageplatte mit geringer Aufbauhöhe

Schließgeschwindigkeit und Endschlag seitlich stufenlos fein justierbar durch ECOvalve Messingventile.

Schließkraft seitlich stufenlos einstellbar

Gleitschiene SR-R III mit Schließfolgeregelung und integriertem Rauchschalter,

geringe Aufbauhöhe von 33 mm, Farblich abgestimmte Endkappen

Patentierte Verdrehstangentechnik zur sicheren Schließfolge ab 15 Grad Öffnungswinkel. Flügel beidseitig überdrückbar, dadurch unempfindlich gegen Vandalismus. Einfache und variable Montage, DIN Links / Rechts verwendbar. Schließfolgeregelung werkseitig vorjustiert. Öffnungswinkel max. 175 Grad (abhängig von Falz- und Zargengeometrie)

Minimale Standflügelbreite 400 mm

( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS-31 SR III R

( ) Normal-Montage Bandgegenseite ECO TS-31 SR III R BG

Für Anschluss an separate Türhaftmagnete (THM) gem. DIBt BAG.

Integrierte Rauchschaltzentrale mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm.

Werkseitig fertig vormontierte, verdrahtete und geprüfte Baugruppen.

Integrierter Revisionstaster von unten bedienbar.

Kompatibel zum Anschluss von externer BMA, BUS und GLT

Komfortplatine zum einfachen Anschluss externer Komponenten, mit Leitungsüberwachung für manipulationssichere Verdrahtung.

Anschluss 230 V AC, 50 Hz

Abmessungen TS: (BxHxT) 243x56x41 mm

Abmessungen Gleitschiene: (BxHxT) BA x33x67 mm

Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:

Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör

Oberfläche:

( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in Edelstahl V2A, gebürstet

( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet

( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9006

( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9016

( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9005

( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in Edelstahl, PVD beschichtet

Zubehör:

( ) ORS 142, optischer Deckenrauchmelder

( ) TDS 247, Thermo-Differential-Melder

( ) Handauslösetaster HAT 02

( ) THM 413

( ) THM 425

( ) THM 433

( ) THM 439

( ) THM 440

( ) THM 442

( ) THM 446

( ) AFS 55/75 (schwenkbar bis 60°)

( ) ATS 55/75 (fest)

( ) ASS 55/75 (mit Teleskoppufferung

(Siehe separate Ausschreibungstexte)

Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.

Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie.

CE-Kennzeichnung für Bauprodukte