|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-61 EF   
Gleitschienenschließer mit Feststellvorrichtung für 1-flg. Türen   
EN 3-6 maximale Türbreite 1400 mm   
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren   
gemäß DIN EN 1154 / EN 1155   
Die asymmetrische Getriebegeometrie garantiert sicheres Schließen und hohen Bedienkomfort mit abfallendem Öffnungsmoment.   
   
Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen gem. DIN 18040 bis EN 4   
Aluminium-Designkörper mit umlaufender Edelstahlabdeckung ECOclic, Vandalismus sichere Klipptechnik zum Schutz der Einstellungen und des Türschließers  
Integrierte, nicht sichtbare Montageplatte, keine zusätzliche Aufbauhöhe   
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag stufenlos fein justierbar durch ECOvalve Messingventile.   
Schließkraft seitlich stufenlos einstellbar   
Gleitschiene EF mit elektromechanischer Feststellung, für Ansteuerung durch separate Rauchschaltzentrale ECO RSZ III,   
geringe Aufbauhöhe von 31 mm, Farblich abgestimmte Endkappen   
  
( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS-61 EF (EN 3-6)  
( ) Normal-Montage Bandgegenseite ECO TS-61 EF BG (EN 3-6)  
   
Elektromagnetische Feststellung überfahrbar  
   
einstellbarer Feststellpunkt:  
Bandseite: 70 bis 145 Grad   
Bandgegenseite: 80 bis 110 Grad   
   
Anschluss 24V DC  
Abmessungen Gleitschiene: (BxHxT) 648x31x65 mm   
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:   
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör   
Oberfläche:  
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in Edelstahl V2A, gebürstet  
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9006  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9016  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9005  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in Edelstahl, PVD beschichtet  
Zubehör:  
( ) ECO RSZ III externe Rauchschaltzentrale 230V  
( ) ORS 142, optischer Deckenrauchmelder   
( ) TDS 247, Thermo-Differential-Melder  
( ) Handauslösetaster HAT 02   
Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.  
Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie.  
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte