|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-62 EF   
Gleitschienenschließer mit Feststellvorrichtung für 1-flg. Türen   
EN 2-5 maximale Türbreite 1250 mm   
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren gemäß DIN EN 1154 A / EN 1155   
Herznockengeometrie garantiert sicheres Schließen und optimalsten Komfort mit stark abfallendem Öffnungsmoment.   
   
Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen gem. DIN 18040 und DIN Spec 1104   
Maximales Öffnungsmoment (bei EN 3) < 28 Nm   
Abfallendes Öffnungsmoment auf unter 50% bereits nach 30° Öffnungswinkel garantiert einen erhöhten Bedienkomfort.   
Aluminium-Designkörper mit umlaufender Edelstahlabdeckung ECOclic, Vandalismus sichere Klipptechnik zum Schutz der Einstellungen und des Türschließers  
integrierte, nicht sichtbare Montageplatte, keine zusätzliche Aufbauhöhe   
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag stufenlos fein justierbar durch ECOvalve Messingventile.   
Schließkraft seitlich stufenlos einstellbar

Gleitschiene EF mit elektromechanischer Feststellung, für Ansteuerung durch bauseitige BMA (24 V), geringe Aufbauhöhe von 31 mm, Farblich abgestimmte Endkappen   
  
( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS-62 EF  
( ) Normal-Montage Bandgegenseite ECO TS 62-EF BG   
Elektromagnetische Feststellung überfahrbar  
   
Feststellpunkt:  
Bandseite: 70 bis 145 Grad einstellbar  
Bandgegenseite: 80 -110 Grad   
   
Anschluss 24V DC  
Abmessungen Türschließer: (BxHxT) 267x62x49 mm   
Abmessungen Gleitschiene: (BxHxT) 648x31x65mm   
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:   
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör

Oberfläche:  
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in Edelstahl V2A, gebürstet  
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9006  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9016  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9005  
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in Edelstahl, PVD beschichtet

Zubehör:  
( ) ECO RSZ IIII externe Rauchschaltzentrale 230V  
( ) ORS 142, optischer Deckenrauchmelder   
( ) TDS 247, Thermo-Differential-Melder  
( ) Handauslösetaster HAT 02