|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 199

Zusatzfallenschloss aus Dreifallenverschluss für Feuerschutztüren für Hauptschloss GBS 190

Für höher gelegter Drückerbetätigung (z.B. in

Kindergärten) einsetzbar.

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt

mit Späneschutzbuchsen

ohne Falle und Riegel

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

DIN Links / DIN rechts verwendbar

Dornmaß: 65 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 170 mm rund

( ) 24 x 170 mm rund

( ) auf Anfrage eckig