|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 152 ETÖ

Gesichertes Treibriegelschloss als Gegenkasten für zweiflügelige Vollpanik Feuerschutztüren passend zum Schloss GBS 93 / GBS 14X. mit Integriertem E-Öffner zur Freigabe der Falle im Gangflügel. Trotz E-Öffner ist die Vollpanikfunktion voll Funktionsfähig. Darüber hinaus auch mit Riegelschaltkontakt verfügbar.

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

EN 179; EN 1125

Schloss-Klasse 3

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt

mit Späneschutzbuchsen

Riegelschieber 4mm rückfedernd

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Dornmaß:

( ) 65 mm Stangenführung: STF 42 mm

( ) 80 mm Stangenführung: STF 47, 57 mm

( ) 100 mm Stangenführung STF 67, 77 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund Flachstulp

( ) 24 x 235 mm rund Flachstulp

( ) 20 x 25 x 235 mm rund Lappenstulp

( ) 24 x 27 x 235 mm rund Lappenstulp

( ) 30 x 11,5 x 300 mm rund Winkelstulp

( ) 29 x 14 x 300 mm eckig Winkelstulp

Variante:

( ) mit Vollpanik

( ) ohne Panikauslösung

( ) Verriegelung automatisch

( ) Verriegelung manuel

Zubehör:

Zugehöriges Standflügelschloss GBS 93

( ) Verriegelungsstange oben

( ) Verriegelungsstange unten

( ) Schaltschloss

( ) Schließblech oben