|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 96

Objekt-Einsteckschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion

für Rohrrahmentüren (Profil)

Einsatz in Flucht- und Rettungsfunktion

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

EN 179; EN 1125

Schloss-Klasse 3

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt mit Späneschutzbuchsen

Falle und Riegel aus Edelstahl

Riegelausschub 20mm eintourig

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Antipanik-Funktion E:

DIN Links / Rechts verwendbar

Schließarten:

( ) PZ-92 (Wechsel)

( ) RZ 94 (Wechsel)

Dornmaß:

( ) 30 mm

( ) 35 mm

( ) 40 mm

( ) 45 mm

Stulpmaße:

( ) 24 x 245 mm eckig

( ) 24 x 270 mm eckig

( ) weitere auf Anfrage

Antipanikfunktionen:

( ) B Umschaltfunktion

( ) D Durchgangsfunktion

( ) E Wechselfunktion

( ) auswärts

( ) einwärts

Klassifizierungsschlüssel:

3 I S I 9 I 1 I 0 I F I 3 I B I A I 2 I 0

Optional:

( ) vorgerichtet für Obenverriegelung

( ) Falle und Riegel 3 / 5 mm vorstehend

( ) Riegel- und Nussüberwachung

Zubehör:

Zugehöriges Standflügelschloss GBS 98

( ) Verriegelungsstange oben

( ) Schnappschloss