|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Schlüsseltaster ST11-02 Robust für NT Nottaster und TA Tagalarm, Aufputz weiss

Schlüsseltaster zur Bedienung , vorbereitet für Profilhalbzylinder

2 Schaltkontakte: Links/rechts als Impulskontake 30 VDC, 0,8A

Sabotagekontakt: 30V, 50mA

Steckklemmen mit Schraubanschlüssen

Maße: (LxB): 88x88mm

( ) aP-Rahmen BSW 1x1 weiss APR1-W

( ) Einlasskasten Größe 1x1 (Außenmaße (BxHxT) 80x80x60mm) A1004