1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Objekt-Drückergarnitur mit Gleitlager (OGL),
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Besonders geeignet für den Einsatz an Türen in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen.

8 mm Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben und Spezialgewindebeschichtung

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar gelagert in Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken

und Ausgleichswellscheibe.

Drückerform: D-………….

Material:

Ausführung:

* Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette
* Verdeckschild (170 x 45 mm)

- DD-PZ

* DD-BB
* WC
* WSG/K-130
* WSG/K-135
* WSG/K-165
* FS-WSG/K-160
* Variante Schild/Rosette ungelocht

1.2 ….. St …….. € …….. €

ECO Feuerschutz-Drückergarnitur mit Gleitlager (OGL),
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Besonders geeignet für den Einsatz an Türen in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen.

FS- geprüft nach DIN 18 273

EN 179 für Flucht- und Rettungswegetüren (außer D-310!)

9 mm Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben und Spezialgewindebeschichtung.

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar gelagert in Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken

und Ausgleichswellscheibe.

Drückerform: D-……………

Material:

Ausführung:

* Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette
* Verdeckschild (170 x 45 mm)

- FS-DD

* FS-Panik
* FS-WSG/K-130
* FS-WSG/K-135
* FS-WSG/K-165
* FS-WSG/K-160
* Variante Schild/Rosette ungelocht