|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO FKL SR III, Federrastklemmung für 2-flüglige Türen
Zur Offenhaltung von Türen mit Schließfolgereglung ECO SR (BG) III
empfohlene max. Haltekraft gem. EN 3

Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
mechanische Feststellung zum nachträglichen Einbau in Gleitschiene ECO SR-(BG) III
( ) FKL-SR-III für Gehflügel für Bandseite oder Bandgegenseite
( ) FKL-SR-III SF für Standflügel Bandseite
( ) FKL-SR-III BG SF für Standflügel Bandgegenseite
Feststellbereich ca. 80 bis 110 Grad