|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Thermo-Differential-Schalter TDS 247

Branderkennung nach EN 54 Teil 5
Temperatur: 54 bis 65 Grad
Oberfläche: weiß RAL 9016

Betriebsspannung 18 bis 28 Volt DC
Stromaufnahme bei 28 Volt DC Ruhe 22 mA
Alarm 11 mA, Störung 16 mA,
Relaiskontakt: Öffner
Schaltspannung: 30 V DC; -strom 1 A; -leistung 30 W
Schutzart IP 42
Betriebstemperatur: -20 bis +80 Grad

Zubehör:
( ) 143 A, Aufputz Montagesockel für ORS 142
( ) 143 AF , Aufputz Montagesockel für ORS 142 für Feuchträume
( ) 143 UH, Einbau Montagesockel für ORS 142 für Hohldecken