|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 425 / THM 425-1
( ) 1-flügelig
( ) 2-flügelig
Türhaftmagnet in runder Bauform auf Trägerplatte mit verdeckten Anschlussklemmen und einer Haftkraft von 686 N. Für AP-Wandmontage in trockenen Räumen.
Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode. Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.

Abmessung:
( ) HxBxT 93x65x26 mm (THM 425)
( ) HxBxT 97x75x43 mm (THM 425-1)

Leistungsmerkmale:
- Löschdiode und Verpolschutz integriert
- Verdeckte Anschlussklemmen
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt
- Robuste Bauweise

Farbe Metall / Schwarz
Nenndaten:
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme max. 63 mA
Haftkraft 686 N (THM 425)
Haltekraft 1372 N (THM 425-1)
Schutzart IP 40
Betriebsumgebungstemperatur
 0°C bis +50°C