|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 439
( ) 1-flügelig
( ) 2-flügelig
Schwenkbarer Türhaftmagnet auf Trägerplatte mit verdeckten Anschlussklemmen
und einer Haftkraft von 490 N. Für AP-Wand- Boden- oder Deckenmontage in
trockenen Räumen. Länge variabel zum kürzen von 185mm bis 144mm. Zur
flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet
mit Verpolschutz und Löschdiode.
Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen.

Abmessung:
( ) HxBxT 80x90x185 mm (THM 439/185)
( ) HxBxT 80x90x185 mm (THM 439/335)
( ) HxBxT 80x90x185 mm (THM 439/485)

Leistungsmerkmale:
- Löschdiode und Verpolschutz integriert
- Verdeckte Anschlussklemmen
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt
- Magnetkopf schwenkbar
- Trägerplatte zum kürzen von 185mm bis 144mm

Farbe Metall
Nenndaten:
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme max. 63 mA
Haftkraft 490 N
Schutzart IP 40
Betriebsumgebungstemperatur
 0°C bis +50°C