|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 440  
( ) 1-flügelig  
( ) 2-flügelig   
Türhaftmagnet in runder Bauform auf Trägerplatte mit verdeckten Anschluss-  
klemmen und einer Haftkraft von 490 N.  
Für AP-Wandmontage in trockenen Räumen.

Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und Löschdiode.  
Bauaufsichtlich zugelassen für den Anwendungsbereich Feststellanlagen  
   
Abmessung HxBxT 70x70x65 mm   
   
Leistungsmerkmale:  
- Löschdiode und Verpolschutz integriert  
- Verdeckte Anschlussklemmen  
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt  
- Robuste Bauweise  
  
Farbe Schwarz   
Nenndaten:  
Betriebsspannung 24 V DC  
Stromaufnahme max. 63 mA  
Haftkraft 490 N  
Schutzart IP 40  
Betriebsumgebungstemperatur  
 0°C bis +50°C