|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS 15
Gleitschließer für 1-flg. Türen
EN 1/2 maximale Türbreite 800 mm
Symmetrische Zahnstangenkolben mit linearen Drehmoment.
Aluminium-Designkörper mit Rillenprofil an der Stirnseite
ohne Montageplatte

Schließkrafteinstellung durch Umsetzen des Türschließers, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos fein justierbar, durch ECOvalve Ventiltechnik mit Messingventilen
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
( ) Normalmontage TS 15 B
( ) Kopfmontage TS 15 B
Abmessungen: (BxHxT)
Schließkörper: 209x56x38 mm
Gleitschiene: 459x21,5x31 mm
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör
Korpus: Silber RAL 9006,
Optional:
( ) Korpus Weiß RAL 9016
( ) Korpus Schwarz RAL 9005
( ) Korpus Braun RAL 8014
Gelenk- und Hebelarm in bestellter Korpusfarbe