|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-50   
Scherenschließer für 1-flg. Türen   
EN 2-6 maximale Türbreite 1400 mm   
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren   
gemäß DIN EN 1154 A.   
Symmetrische Zahnstangenkolben mit linearen Drehmoment.   
Aluminium-Designkörper mit U-förmige Edelstahlabdeckung und Vandalismus sicherer Klipptechnik, zum Schutz der Einstellungen   
inkl. Montageplatte  
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos fein justierbar, durch ECOvalve Ventiltechnik mit Messingventilen, Öffnungsdämpfung ab 70 Grad voreingestellt   
   
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R   
( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS-50 SGS  
( ) Kopf-Montage Bandgegenseite ECO TS-50 SGS   
   
Abmessungen: (BxHxT) Schließkörper: 243x56x41 mm   
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:   
Türschließer, Montageplatte, Scherengestänge, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör

Oberflächen:  
( ) Korpus + SGS Silber RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet  
( ) Korpus + SGS + ECOclic Silber RAL 9006  
( ) Korpus + SGS + ECOclic Weiß RAL 9016  
( ) Korpus + SGS + ECOclic Schwarz RAL 9005  
( ) Korpus + SGS + ECOclic RAL nach Wahl  
   
Zubehör:  
( ) ECOcover, Edelstahl Fullcover für Schließer, Scherengestänge in Edelstahl-Optik lackiert  
( ) ECO RFG, Rastfeststellgestänge einstellbar, Feststellwinkel von 70 bis 130 Grad, (kein FS/RS)  
( ) ECO ADP SGS, Adaptionsprofil zur Montage an schmalen Zargenspiegeln