|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO TS-61 SR-EF
Gleitschienenschließer mit Feststellvorrichtung fund Schließfolgeregelung für 2-flg. Türen
EN 3-6 maximale Flügelbreite 1400 mm (BA 2.800mm)
Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
gemäß DIN EN 1154 / EN 1155 / EN 1158
Die asymmetrische Getriebegeometrie garantiert sicheres Schließen und hohen Bedienkomfort mit abfallendem Öffnungsmoment.

Erfüllt die Vorgaben für barrierefreies Bauen gem. DIN 18040 bis EN 4
Aluminium-Designkörper mit umlaufender Edelstahlabdeckung ECOclic, Vandalismus sichere Klipptechnik zum Schutz der Einstellungen und des Türschließers
Integrierte, nicht sichtbare Montageplatte, keine zusätzliche Aufbauhöhe
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag stufenlos fein justierbar durch ECOvalve Messingventile.
Schließkraft seitlich stufenlos einstellbar
Gleitschiene SR-EF mit Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung, für Ansteuerung durch separate Rauchschaltzentrale ECO RSZ III,
geringe Aufbauhöhe von 31 mm, Farblich abgestimmte Endkappen
Patentierte Verdrehstangentechnik zur sicheren Schließfolge ab 15 Grad Öffnungswinkel. Flügel beidseitig überdrückbar, dadurch unempfindlich gegen Vandalismus. Einfache Montage, Schließfolgeregelung werkseitig vorjustiert. Öffnungswinkel max. 175 Grad (abhängig von Falz- und Zargengeometrie)
Minimale Standflügelbreite 400 mm
( ) Normal-Montage Bandseite ECO TS-61 SR EF (EN 3-6)
( ) Normal-Montage Bandgegenseite ECO TS-61 SR EF BG (EN 3-6)

Elektromagnetische Feststellung überfahrbar im Geh- und Standflügel
Verkabelung durch einfache Plug-and-Play Kabelstecksysteme
einstellbarer Feststellpunkt :
Gangflügel von 80 bis 130 Grad
Standflügel von 80 bis 130 Grad

Anschluss 24V DC
Abmessungen Gleitschiene: (BxHxT) BA x31x65 mm
Komplettset in einem benutzerfreundlichen ECO-Set-Karton verpackt, Inhalt:
Türschließer, Montageplatte, Gleitschiene, Hebelarm, Montagedokumentation, Bohrschablone, Zubehör
Oberfläche:
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in Edelstahl V2A, gebürstet
( ) Türschließer, Gleitschiene und Hebelarm in RAL 9006, ECOclic Edelstahl gebürstet
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9006
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9016
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in RAL 9005
( ) Türschließer, Gleitschiene, Hebelarm und ECOclic in Edelstahl, PVD beschichtet
Zubehör:
( ) ECO RSZ III externe Rauchschaltzentrale 230V
( ) ORS 142, optischer Deckenrauchmelder
( ) TDS 247, Thermo-Differential-Melder
( ) Handauslösetaster HAT 02
Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.
Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie.
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte