|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO Edelstahl Langschild-Schutz-Garnitur eckig mit Gleitlager

Besonders geeignet für hohe Beanspruchung an stark frequentierten Objekttüren & Wohnungseingangstüren

Befestigung Langschildes außen unsichtbar.

Stahlunterkonstruktion beim Außen- und Innenschild

Material:

Edelstahl Rostfrei

Optional:

( ) Protect Hygienic Coat Antiviral und Antibakteriell

( ) Drückerform D-110 U-Form-Drücker

( ) Drückerform D-310 Frankfurter Gehrungsdrücker L-Form

( ) Drückerform D-410 Ulmer Klinke

( ) Drückerform D-510 Handform-Drücker

Für Türblattstärke gem. Anforderung

Ausführung:

Außen Langschild:

Schildstärke 13 mm PZ mit Zylinderabdeckung (ZA)

Innen Langschild (8 mm) mit PZ-Bohrung

( ) DD-PZ

( ) WSG / K-130

Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.

Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie

Das Design von Türdrücker und Knopf gilt als Vorgabe

für die Fenstergriffe, Profil- und Schutzbeschläge

Der Schutzbeschlag ist nur Wirksam, wenn Tür, Schloss, Zylinder und Beschlag aufeinander abgestimmt sind