|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO Objekt-Fenstergriff FO-410

Vierkantsift 7 x 35 mm (weitere Stiftlängen auf Anfrage)

Verdeckte Verschraubung mit Bohrabstand 43 mm,

stabilisierende Stütznocken 10 mm

Fenstergriff, mit 90 Grad Metall-Kugelrastung

Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Optional:

( ) Aluminium, F1 eloxiert

( ) Protect Hygienic Coat Antiviral und Antibakteriell

Griffform FO-410 Ulmer-Form mit Ǿ 20 mm

Ovalrosette 34 x 75 x 15 mm (BxHxT)

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804, Prüfzeugnisse sind vorzulegen

Das Design und die Oberflächenqualität des Fenstergriffs gilt als Vorgabe für die Profiltüren, Stahlblechtüren und Holztüren