|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO Objekt Drückergarnitur mit Gleitlager (SGL-Click)

Drückerform D-410 Ulmer Klinke

Gebrauchskategorie geprüft nach EN 1906 Klasse 3

für Wohn-, Büro- und Gewerbebau geeignet

Stanzende Madenschrauben, für Vierkantstift mit Längsnut zur kraftschlüssigen Verbindung

Befestigung der Rosetten beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar gelagert, mit glasfaserverstärkten Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken

wartungsfreies Gleitlager mit integrierter Federunterstützung

Click-Technik zur einfachen Drückermontage / Demontage

Material: Aluminium eloxiert, F1

Optional

( ) Protect Hygienic Coat Antiviral und Antibakteriell

Für Türblattstärke gem. Anforderung

Rundrosette Ø 55 mm in diversen Varianten

Klassifizierungsschlüssel: 3 I 7 I - I 0 I 1 I 4 I 0 I A

(geprüft auf 200.000 Prüfzyklen)

( ) DD-PZ

( ) DD-BB

( ) WC

( ) WSG / K-130

Nachweis der Nachhaltigkeit nach ISO 14025 und EN 15804.

Konform nach REACH Verordnung und RoHS-Richtlinie

Das Design von Türdrücker und Knopf gilt als Vorgabe

für die Fenstergriffe, Profil- und Schutzbeschläge