|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 93

Objekt-Einsteckschloss für zweiflügelige Feuerschutztüren

für Holz- oder Stahlblechtüren (Vollblatt)

Einsatz in Flucht- und Rettungsfunktion

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

EN 179; EN 1125

Schloss-Klasse 3

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt mit Späneschutzbuchsen

Falle und Riegel aus Edelstahl

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Schließarten:

( ) PZ-72 (Wechsel)

( ) RZ 74 (Wechsel)

Dornmaß:

( ) 55 mm

( ) 65 mm

( ) 80 mm

( ) 100 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

( ) auf Anfrage eckig

Antipanikfunktionen:

( ) B Umschaltfunktion

( ) C Schließzwangfunktion

( ) D Durchgangsfunktion

( ) E Wechselfunktion

Klassifizierungsschlüssel:

3 I M I 6 I 1 I 0 I D I 3 I B I A I 2 I 0

Zubehör:

Zugehöriges Standflügelschloss GBS 94