|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 98

Gesichertes Treibriegelschloss Panik-Gegenkasten für zweiflügelige Vollpanik Feuerschutztüren passend zum Schloss

GBS 96; GBS 96 AVP; GBS 97 und GBS 97 AVP

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250;

EN 179; EN 1125

geprüft und güteüberwacht durch das

MPA Dortmund

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt mit Späneschutzbuchsen

Riegelschieber 4mm rückfedernd

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Dornmaß:

( ) 30 mm

( ) 35 mm

( ) 40 mm

( ) 45 mm

( ) 50 mm

Stulpmaße:

( ) 24 x 245 mm eckig

( ) 24 x 270 mm eckig

Variante:

( ) mit Vollpanik

( ) Verriegelung automatisch

Zubehör:

( ) Verriegelungsstange oben

( ) Verriegelungsstange unten

( ) Schaltschloss

( ) Schließblech oben

( ) Bodenschließmulde