|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 15 FF

Objekt-Einsteckschloss für Innentüren für Türen im öffentlichen Bereich und Wohnungsabschlusstüren mit Einbruchhemmung

aus Holz- oder Stahlblechtüren (Vollblatt)

Geprüft nach DIN 18251-1; EN 12209

Schloss-Klasse 4

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt

Falle und Riegel vernickelt mit Führungselementen

aus Polyamid zur Reduzierung der Schließgeräusche

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung in verschleißfreiem Gleitlager: 8 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Schließarten:

( ) PZ-72 mm (Wechsel)

( ) BB- 72 mm

( ) WC-78 mm

( ) RZ-74 mm

Dornmaß:

( ) 55 mm

( ) 60 mm

( ) 65 mm

( ) 80 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

Klassifizierungsschlüssel:

3 I S I 5 I 0 I 0 I G I 4 I H I C I 2 I 0