|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Fluchtsteuerterminal plus, PZ, uP grün ; FT32-P---NT12-ST02

Fluchtsteuerterminal Plus mit Zutrittskontrolle:

- Schlüsselschalter zur Bedienung vorbereitet für Profil-Halbzylinder (PZ) mit 2 Schaltkontakten links/rechts als Impulskontakte, 30VDC, 0,8A

- Die Werkseinstellungen der Zeiten können über die BUS Schlüsselschalter angepasst werden

Werkseinstellung:

Kurzzeitfreigabe 5s (1-180s), Langzeitfreigabe 1min (1-180min), Dauerfreigabe, Überwachungszeit 30s (1-180s), Voralarm Summer 30s (1-180s), Alarm Summer 60s (1-180s)

6 Eingänge:

- Rückstellung/Riegelüberwachung

- Türkontakt

- Ankerkontakt

- Fernfreigabe/Uhr

- Brandmeldeanlage

2 Relaisausgänge für Alarm bis Rückstellung, Türfreigabe oder Anzeige verriegelt/entriegelt (30VDC, 1.5A, max. 30W)

Schlüsselschalter vorbereitet für Profil-Halbzylinder

geprüft nach EltVTR

Nottaste rot hinterleuchtet mit 2 zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Öffner)

Zustandsanzeigen rot, grün, gelb, blau und integriertem Summer

Schlüsseltaster zur Bedienung

2 Stück RS485 BUS für Netzwerk und BUS-Bedienteile wie Codetastatur/Leser und Schlüsselschalter angeschlossen werden

Sabotagekontakte: 30V, 50mA

Steckklemmen mit Schraubanschlüssen

nachtleuchtendes Piktogramm mit Pfeil zur Nottaste zeigend

Farbe grün

Betriebsspannung: 12-24VDC, ± 10%, max. 100mA

Abmessung: (LxB): 208x88mm

Zubehör Montage:

() Einlasskasten Größe 3x1 (Außenmaße (BxHxT) 80x199x60mm) (A1066)

() Aufputzrahmen aP-Rahmen BSW 3x1 grün, T = 55mm (APR3-G55)

Zubehör Elektronik:

Kabel abgeschirmt 2x2x0.22mm² + 2x0.75mm² (ABKAB2X2+2HAL)