1.1 ….. St …….. € …….. €

**ECO Panikstangensystem EPN 950 Pushbar PR**

für Profilrahmentüren,geprüft nach EN 1125, EN 1634, EN 1191  
geeignet zum Einsatz an Rauchschutz und Feuerschutz-Türen gemäß Prüfung,  
Hebelarme weit gekröpft, besonders geeignet für elektronische Schließzylinder und kurze PZ-Abstände.

Stabile Panikstange mit ovalem Griffrohr,

Hebelarme und Stange hochfest miteinander verschraubt.

DIN Links und DIN Rechts einsetzbar.

Oberfläche:

( ) Edelstahl rostfrei, matt satiniert

( ) Silber Aluminium F1 beschichtet

geprüftes Panikschloss System ECO (PZ-W 92 mm)

komplett verzinkt, Stulp Edelstahl rostfrei, Falle und Riegel vernickelt,

einflüglige Ausführung:

( ) EPN 950- GBS 96-B - Panikfunktion B (Umschaltung)

( ) EPN 950- GBS 96-D - Panikfunktion D (Durchgang)

( ) EPN 950- GBS 96-E - Panikfunktion E (Wechsel)

zweiflüglige Ausführung (mit Panikgegenkasten):

( ) EPN 950- GBS 97-B GF/ GBS 98 SF - Panikfunktion B (Umschaltung)

( ) EPN 950- GBS 97-D GF/ GBS 98 SF - Panikfunktion D (Durchgang)

( ) EPN 950- GBS 97-E GF/ GBS 98 SF - Panikfunktion E (Wechsel)