1.1 Stck Euro Euro

**Drehflügelantrieb ECO ETS 42**

Elektromotorischer Drehflügelantrieb mit Edelstahlabdeckhaube

Geprüft nach DIN 18650 und EN 16005, TÜV zertifiziert

Schließkraftgröße 2 – 4 für Türen von 750mm bis 1100mm Flügelbreite.

Für mittlere Innen- und Außentüren (T0) bis zu 150 kg.

Inkl. integrierte Montageplatte mit Einrastfunktion für leichte Montage

Plug- and Play, Einrichten, Programmieren, Einstellung der Parameter und Selbstlernfahrt durch integriertes Display mit Joy-Stick (Anzeige von Fehlercode, Diagnosemenü, Zyklenzähler)

Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit variabel einstellbar.

Offenhaltezeit einstellbar bis 60 sek. Max. Öffnungswinkel 105°

Funktionsschalter im Seitendeckel: Automatik – Dauer Auf – Hand (manuell).

Einstellbare Funktionen

Push & Go Funktion mit leichtem Ansprechverhalten ab 2° Öffnungswinkel.

Servo- Funktion für leichten Bedienkomfort (Kraftunterstützung)

Low Energy Funktion oder Full Power bis 150 kg wahlweise einstellbar

elektronische Schließfolgeregelung für zweiflüglige Anlagen.

Ansteuerung von Sensorleisten, Radar oder externen Öffnungsgebern.

Mechanischer sowie motorunterstützter Endschlag einstellbar.

Verzögerte Öffnungszeit und Schließnachdrückzeit einstellbar (für Motorschlösser).

Selbstüberwachte Fahrt mit Blockiererkennung, Anfahrkraft einstellbar.

Statusüberwachung: Integrierte Schnittstelle für Aufschaltung von bis zu 4 Relaiskontakten.

Technische Merkmale:

Antriebsmaße H x T x B: 70mm x 125mm x 730mm

Antriebsgewicht: 8,2 kg

Versorgungsspannung 230 V AC +/- 10 %, 50 Hz

Spannungsversorgung für externe Sicherheits- und Bedienelemente: 24 V DC, max. 1,4 A

Ausführungsvarianten:

( ) ETS 42 GS-620-ÖB einflüglig, BS oder BGS mit Gleitschiene (bis 50 mm Sturztiefe)

( ) ETS 42 SGS-ETS-250 einflüglig, BGS mit Gestänge (bis 250mm Sturztiefe)

Sicherheitsset Flatscan

Laserscanner zur Absicherung des Drehbereiches der Tür und der Nebenschließkante.

Set für Band- und Bandgegenseite, nach DIN 18650, zur Montage auf das Türblatt

Einfache Montage und Justierung durch vorinstallierte Software / selbsteinlernend.

Kabelübergang innenliegend oder aufliegend möglich.

( ) Flatscanset sw (Farbe schwarz)

( ) Flatscanset ws (Farbe weiß)

( ) Flatscanset si (Farbe silber)

Zubehör

( ) Großflächentaster ECO GFT, Funktion Tür Auf, IP 40, weiß

( ) Funkset zum Einbau in ECO GFT, Reichweite bis 30 m

( ) berührungsloser Taster ECO BFT, beleuchtet, Reaktion bis 10 cm.

( ) Radarmelder (Bewegungsmelder als Öffnungsimpulsgeber)

( ) Zutrittsterminal ST11-02-PZ mit Schlüsseltaster (UP)

( ) externe Programmbedienkonsole BEDIX, als UP Montage

( ) A-5002-B E-Öffner, 12/24 V

( ) A-5002-FB E-Öffner mit Fallenführung, 12/24 V

( ) RSK – Riegelschaltkontakt zum Stromlosschalten des ETS bei „Schloss verriegelt“

( ) ETS-42-V Mittelverschalung für 2-flglige Anlagen