1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 92 Panikschloss,

nach EN 1125.

Mit geschlossenem, dreifach befestigten, verzinktem Kasten und

Späneschutzbuchsen.

Stulp Edelstahl matt, eckig oder rund,

 Schließart: PZ-W 72 mm

Nuss: ( ) Vierkantnuss 9 mm

Stulp: ( ) 20 x 235 mm / Rund/Eckig

 ( ) 24 x 235 mm / Rund/Eckig

Dornmaß: ( ) 55 mm

 ( ) 65 mm

 ( ) 80 mm

 ( ) 100 mm

Sonderfunktionen:

 ( ) PAF B (Umschaltung)

 ( ) PAF C (Wechsel)

 ( ) PAF D (Durchgang)

Sonderausführung:

 ( ) Elektrische Abfrage der Riegelposition

 ( ) Elektrische Sperrung der Drückernuss Bandseite