1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 96 Panikschloss für einflüglige Rohrrahmentüren,

nach EN 1125 voll verzinkt.

Stulp Edelstahl matt, eckig, Riegel/Falle vernickelt.

 Schließart: PZ-W 92 mm

Nuss: Vierkantnuss 9 mm

Stulp: ( ) 24 x 270 mm / Eckig

 ( ) 24 x 270 mm / Eckig

 ( ) 24 x 270 mm / Eckig

Dornmaß: ( ) 35 mm

 ( ) 40 mm

 ( ) 45 mm

Sonderfunktionen:

 ( ) PAF B (Umschaltung)

 ( ) PAF C (Wechsel)

 ( ) PAF D (Durchgang)

 ( ) PAF E (Wechsel)