1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 96 Panikschloss für einflüglige Rohrrahmentüren,

nach EN 1125 voll verzinkt.

Stulp Edelstahl matt, eckig, Riegel/Falle vernickelt.

Schließart: PZ-W 92 mm

Nuss: Vierkantnuss 9 mm

Stulp: ( ) 24 x 270 mm / Eckig

( ) 24 x 270 mm / Eckig

( ) 24 x 270 mm / Eckig

Dornmaß: ( ) 35 mm

( ) 40 mm

( ) 45 mm

Sonderfunktionen:

( ) PAF B (Umschaltung)

( ) PAF C (Wechsel)

( ) PAF D (Durchgang)

( ) PAF E (Wechsel)