1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 97 Panikschloss für Rohrrahmentüren,
komplett verzinkt.

Nach EN 1125.

Stulp Edelstahl, Riegel/Falle vernickelt.

Schließart: PZ-W 92 mm.

Nuss: Vierkantnuss 9 mm.

 Stulp: 24 x 270 mm / Eckig.

Dornmaß: ( ) 35 mm

 ( ) 40 mm

 ( ) 45 mm

Sonderfunktionen:

 ( ) PAF B (Umschaltung)

 ( ) PAF C (Wechsel)

 ( ) PAF D (Durchgang)