1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 97 Panikschloss für Rohrrahmentüren,   
komplett verzinkt.

Nach EN 1125.

Stulp Edelstahl, Riegel/Falle vernickelt.

Schließart: PZ-W 92 mm.

Nuss: Vierkantnuss 9 mm.

Stulp: 24 x 270 mm / Eckig.

Dornmaß: ( ) 35 mm

( ) 40 mm

( ) 45 mm

Sonderfunktionen:

( ) PAF B (Umschaltung)

( ) PAF C (Wechsel)

( ) PAF D (Durchgang)