1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Ovalrosetten-Drückergarnitur für Rahmentüren (OVR),
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Besonders geeignet für hohe Beanspruchung an Objekttüren in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen

FS- geprüft nach DIN 18 273

9 mm exzentrisch gebohrter Vierkantstift mit Stanzmadenschrauben und Spezialgewindebeschichtung zur dauerhaften, formschlüssigen Befestigung

Befestigung beidseitig unsichtbar. Drücker 2-fach festdrehbar

gelagert in einer iglidur® Präzisionsdrückerführung auf Stahlunterkonstruktion

integrierte Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

(Separate Grundplatte mit Stütznocken zur Verstärkung der radialen Festigkeit optional erhältlich)

Drückerform: D-116

Material: Aluminium eloxiert, F1

Ausführung Ovalrosette 70 x 30 mm, inkl. Schlüsselrosette

- FS-DD

* FS-Panik
* FS-WSG/K-110
* FS-WSG/K-120
* FS-WSG/K-135
* FS-WSG/K-160