1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO Newton TS-61 EF**

mit elektromechanischer Feststellung nach EN 1155,

niedrige Bauhöhe (32 mm), durchgehende, farblich einheitliche Abdeckhaube,

Feststellposition überfahrbar, Feststellpunkt stufenlos einstellbar (80°-130°)

Rauchschaltzentrale mit Aufschaltmöglichkeit

für Funkrauchmelder, GLT, BUS Steuerung RS-485

Lieferung in Gesamtverpackung, Komplettset inkl. Türschließer und Zubehör

Schnellmontage durch komplette Vorfertigung,

integrierter Kabelkanal für flexible, bauseitige Kabelanschlusspunkte.

Türschließerkörper ECO Newton TS-61 mit abgedeckter, nicht sichtbarer Montageplatte,

u-förmiger Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag stufenlos fein justierbar.

Oberfläche:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

( ) Edelstahl poliert

( ) Sonderbeschichtung …………………………….

( ) Voll Edelstahl

1.2. ….. St …….. € …….. €

**Abnahme und Inbetriebnahme (Eventualposition)**

Abnahme und Inbetriebnahme der Feststellanlage gem. Zulassung und Angaben des Herstellers inkl. Bereitstellung des Prüfbuches, Prüfschild, Zulassung und Hinweisschildern.

z.B. durch ECO Service und Supportpaket

siehe auch Seminaranmeldung unter <http://seminaranmeldung.eco-schulte.de>

1.3. ….. St …….. € …….. €

**Wartung / Gewährleistungsverlängerung (Eventualposition)**

Servicepaket für regelmäßige Wartung gem. Vorgabe der DIN EN 14677

mit wiederkehrende Prüfberichten und Führung der Prüfunterlagen

Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

Vertragslaufzeit 3 Jahre