|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Ankerplatte für Türhaftmagnet ASS 55   
Standard Anker auf Trägerplatte für die Türmontage mit einem Durchmesser von  
55 mm. Passend zu den Magneten THM 413, THM 433, THM 433, THM 439 und THM 440.   
Nenndaten:  
Durchmesser 55 mm  
Schwenkbereich 5°