|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Ankerplatte für Türhaftmagnet ASS 65
Standard Anker auf Trägerplatte für die Türmontage mit einem Durchmesser von
65 mm. Passend zu den Magneten THM 425.
Nenndaten:
Durchmesser 65 mm
Schwenkbereich 5°