|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Ankerplatte für Türhaftmagnet ASS 65   
Standard Anker auf Trägerplatte für die Türmontage mit einem Durchmesser von  
65 mm. Passend zu den Magneten THM 425.   
Nenndaten:  
Durchmesser 65 mm  
Schwenkbereich 5°