|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO Newton Obentürschließer TS 14 mit Schiebeleiste und Gelenkarm im

durchgängigen Design.

Größe nach EN 1/2/3/4,

Für leichte und schwere Innentüren bis 1100 mm.

Schließkraft abgestuft einstellbar,

SG und ES über Ventile stirnseitig stufenlos einstellbar.

Farben:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) Schwarz RAL …

( ) Sonderbeschichtung …………………