|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Magnetkontakt zum Einlassen DMZ15U.06

Umschaltkontakt

Kabel: 6m, weiß, 3x0.14mm², drehbar gelagert

Schaltabstand ca. 10 mm

Mindesteinbautiefe: 28mm

Zinkdruckguss

Maße Kontakt (D/dxl): 17.8/15x22.1mm

Maße Magnet (D/dxl): 17.8/15x22.1mm